|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智洋 | 誠翌 | 誠翌 | ALL | 誠翌 | ALL |
| Action | APP>Gateway | Gateway>APP(return) | 需要資訊 | Example | 備註 |
| 收尋所以已配對裝置及狀態 | <http://192.168.1.1/cgi-bin/spi_refresh> |  | Remotecode  Status  key\_id  name  Rssi | 如誠翌Gateway 指令說明檔案 | 1.Success  2.Fail  3.Another |
| 配對狀態開啟 | http://192.168.1.1/cgi-bin/spi\_learning?enable=1 | Success | device.0.KeyName  device.0.LoopCode  device.0.KeyID  device.0.RSSI  device.0.Status | 如誠翌Gateway 指令說明檔案 | 1.Success  2.Fail  3.Another  4.如果忘記取消會自動close嗎?  **Yes, 時間1分鐘** |
| 配對狀態結束 | http://192.168.1.1/cgi-bin/spi\_learning?enable=0 | Success |  | 如誠翌Gateway 指令說明檔案 | 1.Success  2.Fail  3.Another |
| 是否處於配對中 | 1. 無任何訊息 2. 如果執行任何其它的 send/recv 的 command，則會自動關閉 learnning mode) | | | 如誠翌Gateway 指令說明檔案 | 1.Success  2.Fail  3.Another |
| 取得目前 table 資料 | <http://192.168.1.1/cgi-bin/uci_show?data=device> | device.0.KeyName=  device.0.LoopCode=803010  device.0.KeyID=08  device.0.RSSI=-70  device.0.Status=01 | device.0.KeyName  device.0.LoopCode  device.0.KeyID  device.0.RSSI  device.0.Status | 如誠翌Gateway 指令說明檔案 |  |
| 斷線 | Gateway 會發出Failure | | |  |  |